Инструкция по эксплуатации программы управления платой УП в радиосредствах серии «Фазан-19»

Экземпляр программного обеспечения, набор инсталлируемых компонентов и способов его размещения: данное ПО не имеет своей программы установки или исполняемого файла запуска так, как распространяется в составе специального оборудования (конечного изделия) и является встроенным, не предполагая самостоятельную установку пользователями (ПО устанавливается на заводе изготовителе). Само программное обеспечение служит набором машинных команд (написанных на языке Assembler) прошиваемых на микроконтроллер семейства AVR для корректной работы и функционирования радиоустройства. 
Таким образом ссылкой на набор инсталлируемых  компонент может служить сам файл прошивки микроконтроллера: https://electropribor.ru/catalog/Sredstva_svyazi_dlya_grazhdanskoy_aviatsii/zprogramma-mikrokontrollera-plati-up-fayl-proshivki-lyuiu-00605-01-90-01/
Из этого следует что инструкция по эксплуатации конкретно с программным продуктом отсутствует, имеется руководство пользователя конечного радиоизделия. Пользователь осуществляет взаимодействие с ПО и другими компонентами радиоустройства с помощью платы КИ (ЖК экрана 2 х 16 и панелью кнопок (15 штук)). Данное ПО сходит в состав части радиоизделия, а именно платы УП. 
Плата УП совместно с платой КИ обеспечивает весь алгоритм функционирования радиосредств.
		Управление частотой настройки приемника осуществляется путем выдачи управляющих напряжений на усилитель радиочастоты приемника и усилитель гетеродинного колебания, а также формирования управляющих сигналов, обеспечивающих настройку гетеродина приемника на частоту, кратную 8,3(3) кГц. Кроме того, в плате ПРМ-СИНТ находится энергонезависимое репрограммируемое запоминающее устройство, в которое записывается калибровочная информация. Плата ПРМ-СИНТ формирует сигналы контроля своего состояния.
		Демодулированный сигнал с платы ПРМ-СИНТ проходит обработку в плате УП (ограничение по полосе частот в зависимости от шага сетки 25 или 8,33 кГц, коррекция уровня, разветвление на громкоговоритель платы КИ, внешний динамик, физические линии и магнитофонный выход блока ВИ в зависимости от текущего режима работы).
В режиме передачи сигнал с микрофонного усилителя, подключаемого к плате ПРДИ (в режиме местного управления), или с физической линии, подключаемой к блоку ВИ (в режиме дистанционного управления),  поступает на плату УП, где ограничивается по полосе и доводится до необходимого уровня, после чего поступает на выход платы для модуляции передатчика в блоке УМ19-50АК. Высокочастотный сигнал возбуждения поступает на усилитель мощности с возбудителя СВ-150, частота настройки которого определяется кодовыми комбинациями, поступающими с платы УП.
Плата КИ обеспечивает взаимодействие управляющего устройства радиосредств (плата УП) и пользователя аппаратуры. Обмен информацией между платами УП и КИ осуществляется по шине I2C через буферные регистры PCF8574T.

Общие указания по подготовке радиосредств к работе
Перед включением радиосредств необходимо убедиться в надежном подключении высокочастотного фидера к разъему “АНТ”, шины заземления к радиостанции и кабеля сетевого питания к разъему “ 220 В”.
Сетевое напряжение должно соответствовать рабочему для всех радиосредств серии “Фазан-19” (220  22) В. Одновременно к разъему “АККУМ 24 В” (контакты 1 (+) и 2 (-) может быть подключен источник постоянного тока (21,6 - 31,2) В с током нагрузки не менее 12 А для радиостанции “Фазан-19Р50” и радиопередатчика “Фазан-19П50”, не менее 4 А для радиостанции "Фазан-19Р5" и не менее 1 А на каждый канал для радиоприемника "Фазан-19ПРМ". 
Источник постоянного тока (аккумуляторные батареи) может использоваться как резервный, так и основной. При использовании этого источника как резервного потребление от него не осуществляется до пропадания основного сетевого источника.
При использовании аккумуляторов в качестве резервного источника их подзарядка от сетевого источника не осуществляется и должна осуществляться от внешнего зарядного устройства.
Радиосредства серии "Фазан-19" могут функционировать в трех режимах: режиме дежурного приема, режиме приема и режиме передачи (только для радиосредств, имеющих в своем составе передающее устройство).
В режиме дежурного приема радиосредства потребляют минимальный ток от источника питания. Работа в этом режиме сводится к получению команды на перевод в основной режим (прием или передача) путем нажатия или удержания кнопки “ON” на клавиатуре радиосредства, дистанционно подачей потенциала на соответствующий разъем блока внешних интерфейсов (ВИ, ВИ-ПРД или П-ВИ) или подачей специальной команды по стыку RS-485.
В режиме приема радиосредства транслируют выходной сигнал радиоприемного устройства на встроенные средства звукового сопровождения (внутренний или внешний динамики) или на физическую линию для подачи звуковой информации в центр УВД.
В режиме передачи входной сигнал с микрофонного усилителя или с физической линии от центра УВД поступает в приемопередатчик, модулирует радиопередающую часть и далее поступает в антенну.
Режимы работы радиостанции выбираются в соответствующем меню блока ПРМ-У (или УИ для радиопередатчика "Фазан-19П50"). 
По типу управления работу радиосредств можно разделить на работу в режиме местного управления (“МУ”) и дистанционного управления (“ДУ”).
В режиме “МУ” модуляция передатчика осуществляется от микрофонного усилителя, выходной сигнал приемника поступает на встроенный громкоговоритель и на разъем гарнитуры, подключаемой к лицевой панели радиостанций. В режиме “ДУ” трансляция НЧ сигналов осуществляется через симметричные физические линии с номинальным сопротивлением       600 Ом, при этом возможность прослушивания сигнала приемника и самопрослушивания сигнала передатчика остается.
Работа с клавиатурой радиосредств может зависеть от выбранного режима работы (“МУ” или “ДУ”), что отражено ниже в настоящем руководстве при описании тех или иных функций.
Выбор режимов отображения информации зависит от вида радиосредств. Например, вход в меню регулировки выходного уровня приемника возможен только в тех радиосредствах, в которых есть радиоприемное устройство (радиостанции "Фазан-19Р50", "Фазан-19Р5" и радиоприемник "Фазан-19ПРМ"). 
Выбор различных режимов в меню приведен ниже.
 Здесь и далее описано функционирование радиостанции "Фазан-19Р50" как самого сложного радиосредства со специальными оговорками, касающимися работы  других радиосредств серии "Фазан-19".
Работа радиосредств (РС) после подачи питания зависит от того режима, который был на момент выключения станции.
Например, если на момент выключения станции она находилась в режиме дежурного приема, то после подачи питания и начальной инициализации РС вновь перейдет в режим дежурного приема.
После подключения всех соединительных кабелей переведите выключатель “ПИТАНИЕ” в положение включено (ВВЕРХ). 
После этого в течение 1 - 2 секунд в первой строке ЖКИ платы КИ отображается тип радиосредства, а во второй версии программного обеспечения платы УП и блока УМ (кроме радиоприемника "Фазан-ПРМ").
Далее радиосредство переходит в режим основного экрана с отображением следующей информации:
- в первой строке указывается значение рабочей частоты в кГц (в режиме приема или передачи), причем, для шага сетки 25 кГц отображается один знак после запятой, а для сетки 8,33 два знака и, кроме того, в режиме передачи стрелками вверх или вниз указывается режим со смещением несущей на 5 кГц, если он задан;
- во второй строке последовательно отображаются признаки работы в “МУ/ДУ”, “ТЛФ/ДАН” (для будущих применений), 2/4–х проводная физическая линия, ПШ (подавитель шума включен). В четырех последних знакоместах второй строки отображается ориентировочный уровень принимаемого сигнала в диапазоне от 1,5 до 50 мкВ.
Вход в меню тех или иных режимов работы и отображения информации осуществляется последовательным нажатием прёфиксных кнопок "F" или "К" и одной из цифровых кнопок. После нажатия прёфиксной кнопки на экране отображается подсказка по младшим кнопкам (просмотр старших кнопок после нажатия одной из кнопок "" или "+"). Если за время 10 секунд не нажата ни одна из допустимых кнопок, РС возвращается в режим основного экрана. Возврат в этот режим происходит и при повторном нажатии той же прёфиксной кнопки.
Некоторые функции доступны только в режиме приема (набор частоты, предварительная установка частот, установка уровня мощности).
В общем случае, если не оговорено особо, перемещение внутри каждого меню по пунктам подменю осуществляется кнопкой "К", сохранение параметра в энергонезависимой памяти (РПЗУ) осуществляется кнопкой "ON", выход без сохранения в РПЗУ – кнопкой "К". 
Ниже приведена таблица меню.


Таблица 1
	Порядок входа
	Наименование пункта меню
	Примечание

	"F" + "0"
	Включение или выключение ПШ приемника без записи в РПЗУ
	Для оперативного управления ключом ПШ

	"F" + "1"
	Режим
	

	"F" + "2"
	Измерение
	

	"F" + "3"
	Регулировка уровней
	

	"F" + "4"
	Набор частоты
	Только в режиме приема (отсутствия излучения)

	"F" + "5"
	Тестирование
	

	"F" + "6"
	Запись частот  
	Только в режиме приема (отсутствия излучения)

	"F" + "7"
	Параметры стыка
	

	"F" + "8"
	Наработка
	

	"F" + "9"
	Установка уровня выходной мощности передатчика
	Только в режиме приема (отсутствия излучения)

	"K" + "0"
	Переключение типа управления (МУ-ДУ) без записи в РПЗУ
	

	"K" + "1"
	Вызов ранее установленной частоты
	

	"K" + "2"
	Установка значения Км (%) при включенной АРУ ПРД
	

	"K" + "3"
	Установка уровня при включенной АРУ ПРМ
	

	"K" + "4"
	Установка порога ПШ
	


    
Кроме этого, в режиме “МУ” нажатием и удержанием в течение 2 - 3 секунд кнопки "ON" осуществляется перевод РС в режим дежурного приема или обратно. 
В режиме “ДУ” переход в этот режим и возврат из него осуществляется подачей потенциала на разъем блока ВИ (см. описание ниже). В режиме “ДУ” возврат из режима дежурного приема также может быть произведен кнопкой "ON" аналогично режиму “МУ”, при этом радиосредство автоматически переходит в режим "МУ".
На передней панели блока ПРМ-У (УИ) имеется регулятор громкости НЧ сигналов, подаваемых на встроенный громкоговоритель.
Двухцветный светодиод передней панели этого блока загорается зеленым цветом при отсутствии отказов, красным – при их наличии. Кроме того, в режиме дежурного приема светодиод зажигается на 500 мс с периодичностью 5 секунд.
	


	Рассмотрим подробно указанные пункты меню.     
	Меню РЕЖИМ состоит из следующих подпунктов:
- ТЛФ/ДАН (расширение полосы НЧ тракта до 6,6 кГц для режима передачи данных и возврата к номинальной полосе 0,3 - 2,7 кГц (0,3 - 2,5 кГц);
- переключение физических линий на работу в 2-х или 4-х проводном режимах. В 2-х проводном режиме передача и прием информации производится через одну и ту же физическую линию 1, а в 4-х проводном режиме передача осуществляется через физическую линию 1, а прием – через физическую линию 2. При этом, переключение режимов возможно только для радиостанций "Фазан-19Р50" и      "Фазан-19Р5", остальные РС всегда работают с физической линией 1;
- выбор местного или дистанционного управления РС. В режиме “МУ” включение режима излучения осуществляется нажатием тангенты микрофонного усилителя (или гарнитуры) или переключением тумблера передней панели РС (плата ПРДИ). В режиме “ДУ” включение или выключение излучения происходит подачей потенциала в среднюю точку симметрирующего трансформатора или по стыку   RS-485 подачей специальной команды (см. описание протокола взаимодействия РС и внешнего управляющего устройства, приведенного в настоящем руководстве);
- включение или выключение возможности работы в качестве ретрансляции, когда два РС соединяются между собой по НЧ трактам и по сигналам управления (наличие несущей по входу приемника одной РС включает другую в режим излучения);
- включение или отключение автоматической регулировки усиления по НЧ тракту передатчика (поддержание заданного коэффициента амплитудной модуляции);
- включение или отключение автоматической регулировки усиления по НЧ тракту приемника (поддержание заданного уровня в физической линии при изменении коэффициента амплитудной модуляции входного сигнала приемника);
- включение или отключение функции звуковой квитанции нажатия кнопок;
- включение или отключение подавителя шума (ПШ);
- включение или отключение электромеханического реле сигнала обнаружения несущей (СОН) в блоках ВИ, П-ВИ. Это реле может автономно использоваться для включения или отключения сигнализации наличия сигнала на входе приемника, а также для подмешивания потенциала плюс 24 В или корпуса в среднюю точку симметрирующего трансформатора физической линии для передачи в центр УВД информации о наличии (отсутствии сигнала по входу приемника);
- способ управления реле СОН (ФАЗА СОН), при этом при положительной фазе () появление сигнала обнаружения несущей включает реле СОН на замыкание, а при отрицательной () – на размыкание;
- выбор РС в качестве основного или резервного радиосредства. При выборе РС в качестве основного его отказ приводит к формированию специального сигнала, по которому резервное радиосредство может включаться в работу;
- включение или отключение контроля по постоянному току в антенной нагрузке (отказ ВЧ);
- включение или отключение аттенюатора приемника (используется в сложной электромагнитной обстановке аэропорта для "загрубления" чувствительности и уменьшению влияния внешних помех на приемник РС);
- включение или выключение самопрослушивания передатчика на встроенный громкоговоритель РС (на линиях МАГНИТОФОН и внешнем динамике сигнал самопрослушивания присутствует всегда);
- разрешение или отключение постоянного включения режима передачи (излучения) в режиме “ДУ”, может использоваться на канале МЕТЕО;
- включение или отключение возможности перевода РС в режим дежурного приема по отдельной линии в режиме “ДУ” (ДУ ПИТАНИЕ). При этом сам переход происходит при снятии напряжения на контакте 1 разъема “КОНТРОЛЬ” (замыкание на корпус или отсоединение от источника напряжения     “+ 24 В”). Возврат в рабочий режим возможен двумя способами: подачей потенциала “+24 В” на контакт 1 разъема “КОНТРОЛЬ” или нажатием и удержанием в течение 2-3 с    кнопки “ON”. В последнем случае РС автоматически переводится в режим “МУ”, в котором цепь “ВКЛ ДИСТ” разъема “КОНТРОЛЬ” не опрашивается. В случае отсутствия необходимости перевода РС в режим дежурного приема подачей внешней команды перед переходом в режим “ДУ” необходимо отключить эту возможность.

Автоматическая регулировка усиления по НЧ тракту передатчика поддерживает заданный коэффициент амплитудной модуляции при подаче на вход радиосредства звукового сигнала уровнем 0,2 - 1,5 В. Рекомендуемое значение – включено.
Автоматическая регулировка усиления по НЧ тракту приемника (не путать с АРУ приемника по несущей входного сигнала) имеет смысл только в случае, если входной модулированный высокочастотный сигнал приемника имеет большой разброс по коэффициенту амплитудной модуляции, что проявляется как ухудшение субъективного восприятия звуковых сигналов в аппаратуре речевой связи центра УВД. Рекомендуемое значение – выключено.
Отключение ПШ приемника может использоваться только при очень слабых входных сигналах или для технологических нужд (измерение чувствительности, прослушивание эфира и т.д.).
Включение контроля по постоянному току в антенной нагрузке позволяет оперативно обнаружить обрыв в антенно-фидерном тракте, даже, если радиосредство, имеющее в своем составе, передатчик, работает в режиме приема. Однако для антенн, не имеющих короткозамыкателя по постоянному току, этот контроль должен быть отключен. 
Рекомендуемое значение – включено.
Для обеспечения максимальной чувствительности аттенюатор приемника рекомендуется отключить. В случае сложной электромагнитной обстановки для предотвращения ложного открывания ключа ПШ приемника от действия мощной помехи необходимо сначала увеличить порог срабатывания ПШ. Если это не дает желаемых результатов, а устранить помеху невозможно, то рекомендуется включить аттенюатор приемника. При этом чувствительность приемника падает на 6 - 10 дБ.  
 
Меню ИЗМЕРЕНИЕ состоит из следующих подпунктов:
- значение напряжения на физической линии 1 без учета потерь на симметрирующем трансформаторе;
- значение напряжения на физической линии 2 без учета потерь на симметрирующем трансформаторе;
- значение модулирующего напряжения по выходу платы УП (входу УМ);
- пронормированное значение выходного напряжения приемника независимо от состояния ключа ПШ;
- напряжение резервного источника электропитания (аккумулятора) без учета падения напряжения на демпферном диоде защиты от переполюсовки источника питания (ВР-1, ВР-2 или П-ВИ);
- значение напряжения источника питания плюс 24 В (после преобразования из сети    220 В или аккумуляторной батареи);
- значение сигнала RSSI, пропорционального логарифму уровня сигнала на входе приемника (используется для графического отображения в режиме основного экрана);
- уровень обобщенного входного сигнала, может использоваться для контроля наличия НЧ сигнала в плате УП;
- значение выходной мощности передатчика;
- значение коэффициента амплитудной модуляции;
- значение коэффициента стоячей волны в нагрузке УМ;
- температура радиатора УМ;
- температура внутренней поверхности платы КИ блока ПРМ-У (УИ).

Значения измеряемых параметров носят оценочный характер и не могут заменить собой стандартные измерительные приборы. 
Точность измерения значения КСВ в нагрузке в силу физической природы явления и несоразмерности длины волны излучения и направленного ответвителя усилителя мощности в значительной степени зависит от типа подключаемой нагрузки, длины кабеля и рабочей частоты.

Меню РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЕЙ состоит из следующих подпунктов:
- уровень модуляции;
- выход на физическую линию;
- уровень сигнала на внешний динамик (громкость ТЛФ);
- уровень сигнала самопрослушивания;
- контрастность ЖКИ.
Регулировка уровней осуществляется кнопками "" для уменьшения и "+" для увеличения параметра. Для ускоренного изменения уровня необходимо в течение 1 секунды удерживать нажатую клавишу.
Во избежание появления искажений сигналов не рекомендуется устанавливать регуляторы в крайне правое положение.  
Регулировка контрастности ЖКИ предназначена для обеспечения комфортного чтения символов при разной температуре окружающей среды и осуществляется путем регулировки управляющего напряжения, поступающего на ЖКИ.
В отдельных случаях (например, крайнее значение температуры окружающей среды, ошибочное изменение регулятора и т.д.) чтение символов станет невозможным. При этом может быть затруднен вход в меню регулировки контрастности (кнопки “F” + “3” и далее “К” до появления меню регулировки контрастности).
В этом случае необходимо выполнить следующие процедуры:
- отключить РС;
- удерживая кнопку “0”, включить РС;
- проследить в течение нескольких секунд за изменением контрастности до появления читаемого изображения;
- отпустить кнопку “0” и нажать одну из кнопок “+” или “-”, при этом останавливается процесс автоматического изменения контрастности;
- установить желаемую контрастность последовательным нажатием кнопок “+” или “-”, при этом режим ускоренного изменения состояния регулятора не действует;
- кнопкой “ON” записать в РПЗУ РС значение контрастности (управляющего напряжения ЖКИ), которое в дальнейшем будет устанавливаться при каждом включении питания РС. После этого произойдет повторная инициализация РС.
Если вместо кнопки “ON” будет нажата кнопка “F”, будет восстановлено значение контрастности, записанное ранее.
В процессе установки контрастности по включению питания (кнопкой “0”) светодиоды на передней панели могут находиться в произвольном состоянии, а в динамике прослушиваться тональные сигналы – это не является неисправностью.

Как уже упоминалось ранее, вывод тех или иных пунктов меню зависит от типа РС. Например, вывод приглашения к регулировке сигнала самопрослушивания невозможен для радиоприемника     "Фазан-19ПРМ".

Действия в режиме набора частоты сводится к набору цифровыми клавишами частоты (без ввода разряда сотен МГц) и записи частоты в РПЗУ (кнопка "ON"). 
При этом есть некоторые различия при записи частоты с шагом сетки 25 и 8,33 кГц. Для записи частоты с шагом сетки 8,33 кГц нажатие кнопки "ON" должно осуществляться при нахождении курсора во втором знаке после запятой, в противном случае будет установлен режим с шагом сетки 25 кГц. Причем для шага сетки частот 25 кГц по специальному приглашению необходимо выбрать работу без смещения несущей передатчика или со смещением на  5 кГц. Смещение частоты вниз на 5 кГц относительно 100,000 МГц невозможно.
При ошибочном наборе частоты кнопкой "К" можно вернуться к ранее установленному значению.
Кроме того, неправильный набор последних цифр автоматически исправляется и приводится к ближайшему правильному (с точки зрения шага сетки частот) значению после записи частоты в РПЗУ. Например, набор частоты 100 005,00 преобразуется в 100 008,33 кГц при шаге сетки 8,33 кГц или в     100 000 кГц при шаге сетки 25 кГц. 
Кнопками "" и "+" можно ускоренно набирать близко лежащие частоты (через текущий шаг сетки частот).
Кнопка "F" отменяет вход в процедуру набора частоты.

Тестирование РС (принудительное) выполняется путем включения генератора шума приемника с частотой 400 Гц с отключением входа от антенны с оценкой выходного сигнала приемника и включением режима излучения передатчика с заданным значением коэффициента амплитудной модуляции с модулирующей частотой 1 кГц, после чего на экране ЖКИ отображается результат тестирования:
- РС исправно;
- Отказ ПРМ!!! Нет выхода ПРМ (неисправен генератор шума приемника или его НЧ тракт);
- Отказ ПРД!!! Нет мощности (неисправен УМ или нет сигнала возбуждения на его входе);
- Отказ ПРД!!! Нет модуляции (неисправен тракт модуляции УМ или на него не поступает модулирующий сигнал с платы УП).
Во время тестирования к антенному входу не рекомендуется подключать чувствительные приборы во избежание их порчи. В качестве нагрузки можно использовать антенну или ее эквивалент (прибор 69М).
Время тестирования составляет не более 5 с.
Кроме принудительного тестирования в РС проводится постоянное тестирование состояния приемника, синтезаторов и ряда других плат. Более подробно диагностические возможности РС приведены ниже.

Предварительная запись частот (от 00 до 99) осуществляется аналогично набору частоты, за исключением того, что сначала цифровыми кнопками или кнопками изменения номера ("" или "+") необходимо выбрать номер записываемой частоты, нажать "ON" и осуществить описанный выше набор частоты.

При выборе параметров стыка RS-485 кнопкой "К" осуществляется перемещение между параметрами стыка (RS-232/RS-485, адрес и скорость обмена), кнопками "" и "+" осуществляется изменение параметра.
Стык RS-232 через нуль-модемный (без сигналов квитирования) кабель используется на предприятии-изготовителе для технологических целей. Логика работы стыков RS-232 и RS-485 абсолютно идентична, однако стык RS-485 использовать более предпочтительно, поскольку он позволяет работать на значительно больших расстояниях, при этом на одну и ту же линию можно нагрузить до 30 радиосредств, что заметно снижает затраты на кабельные линии связи.
Для обмена с внешним устройством (например, персональным компьютером) можно использовать ряд стандартных скоростей обмена (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бит/с). В настоящем руководстве приведен протокол обмена информацией по стыкам RS-232 и RS-485.

Меню НАРАБОТКИ отражает общее количество часов, которое отработало РС.

Меню УСТАНОВКИ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА позволяет выбрать четыре уровня мощности: номинальная, половинная, 1/4, 1/8 от номинальной (0, -3, -6, -9 дБ). Установка меньших значений выходной мощности уменьшает энергопотребление, облегчает тепловой режим РС и улучшает электромагнитную обстановку в месте эксплуатации. Однако в случае неустойчивого приема информации экипажем ВС необходимо устанавливать номинальную мощность передатчика. 
Установка мощности осуществляется кнопками "" и "+" с нажатием кнопки "ON" для записи значения в РПЗУ или нажатием кнопки "F" для выхода из меню.
При вызове ранее записанной частоты необходимо цифровыми кнопками набрать номер или подойти к нему кнопками "" или "+" и нажать кнопку "ON". Во время набора номера после нажатия кнопок "" и "+" или после набора второй цифры появляется значение частоты, соответствующее вызываемому номеру.
После вызова частоты она становится рабочей для РС.
В режимах “АРУ Км” и “АРУ ФЛ” РС может быть запрограммирована на поддержание заданного коэффициента амплитудной модуляции (60, 70, 80, 90 %) или поддержание постоянным выходного сигнала приемника, подаваемого в физическую линию (+3 dBm, 0 dBm, -3 dBm,  -6 dBm), если соответствующий режим (“АРУ ПРД” или “АРУ ПРМ”) включен. 
Перебор значений параметра осуществляется кнопками "" и "+".
Рекомендуемое значение коэффициента амплитудной модуляции - 80 %.
Программирование порога срабатывания подавителя шума осуществляется кнопками "" и "+" и возможно в диапазоне соотношения сигнал/шум от 6 до 18 дБ с дискретом 2 дБ.
Рекомендуемое значение – 10 или 12 дБ, при этом порог срабатывания ПШ соответствует чувствительности приемника. Значение порога ПШ, равное 6 дБ, может устанавливаться для обеспечения радиосвязи с удаленными воздушными судами. Высокие значения порога ПШ повышают устойчивость приемника к воздействию внешних помех при отсутствии полезного сигнала по основному каналу приема. Следует помнить, что изменение порога ПШ не изменяет чувствительность, динамические и избирательные свойства приемника, а только изменяет пороговые значения входного сигнала, при которых срабатывает система подавления шума (запирание тракта НЧ). Включение аттенюатора приемника, ухудшая способность приемника принимать слабые полезные сигналы, эквивалентно улучшает его работу в условиях воздействия мощных помех.     
В состав радиостанций и радиопередатчика входит плата ПРДИ, которая используется для графического представления трех параметров передатчика (выходной мощности, коэффициента амплитудной модуляции и КСВ АФУ). Выбор работы осуществляется соответствующим переключателем.

Другой переключатель предназначен для включения режима излучения с подачей или без подачи модулирующего сигнала в режиме “МУ”.
Кроме этого, четыре светодиодных индикатора показывают текущее состояние РС в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
	Наименование светодиода
	Горит
	Не горит
	Мигает

	
АВАРИЯ
	
В РС зафиксирован отказ
	
РС исправно

	
-


	
ПРД
	
Режим передачи включен
	
Режим передачи выключен

	
-

	
АКК
	Напряжение резервного источника в норме
	Напряжение резервного источника отсутствует или ниже порога (около 19 В)
	Напряжение резервного источника находится вне допустимого диапазона

	
СЕТЬ
	Работа РС от сети 220 В, напряжение сетевого источника в норме
	Отсутствует напряжение с сетевого источника, РС работает от резервного источника
	Работа РС от сети 220 В, но напряжение сетевого источника находится вне допустимого диапазона



Назначение двухцветного светодиода “АВАРИЯ” на плате КИ аналогично одноименному светодиоду платы ПРДИ. 
Фиксация аварии в РС сопровождается звуковым сигналом, громкость которого регулируется с передней панели блока ПРМ-У.
